

# 更换SIM卡




需要一张能接收信息的SIM卡，打开上图中的三颗铆钉，把板子往下掰，就可以插入SIM卡了。






# 设置Wi-Fi的SSID以及KEY

把LinkIt ONE切换到Storage Mode（见下图），通过USB线连接到电脑，电脑会弹出一个U盘（容量10M左右）



里面有个wifi.txt的文件，打开可以看到：



把SSID:后面的内容替换成需要连接的Wi-Fi的SSID

把KEY:后面的内容替换成密码。

保存，切换到Working Mode，复位重新运行。

# 初始化

初始化的时候OLED会显示一些内容。

START – 开始初始化

READ SD OK - 读取flash成功

SIM READY – SIM卡初始化OK

CONNECT… - 开始连接Wi-Fi

CONNECTED! - Wi-Fi连接成功

--INIT OK-- 全部初始化成功

如果长时间停留在上面的某个地方，可能初始化失败了，尝试复位及检查wifi.txt里面配置的Wi-Fi信息是否正确。

# 查看Xively数据

通过这个网页可以查看数据：

[https://xively.com/feeds/59487691#](https://xively.com/feeds/59487691)